|  |  |
| --- | --- |
| **Основные параметры** | **КДФ 115А** |
| Фототок, мкА | 3,5 |
| Темновой ток,нА не более | 2 |
| Ёмкость,пФ не более | 10 |
| Макс.обратное напряжение, В | 30 |
| Область спектральной чувствительности мкм; | 0,55 -1,1 |
| Макс. температура | -60 +70 |

